|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proben 29.11.22; Entnahme Schiebenitz 9:30 durch E.Kropla; Labor LSFV** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameter |  | Probestellen | |  |  |  |  |
|  |  | Auslauf Kläranlage | | Furt | Furt 2.Probe | | Brücke Köthel |
| Leitfähigkeit mikros./ cm | | 930 |  | 958 | 954 |  | 1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 7,6 |  | 7,4 | 7,4 |  | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| O² mg/l |  | 4,5 |  | **1,2** | **0,2** |  | **< 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammonium | mg/l | **13,5** |  | **11,7** | **11,9** |  | **4,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit mg/l |  | 0,085 |  | 0,06 | 0,06 |  | 0,037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrat mg/l |  | 1,21 |  | 0,698 | 0,78 |  | 1,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| O-Phosphat mg/l | | 0,478 |  | 1,87 | 1,91 |  | 0,52 |