|  |
| --- |
| **Proben 29.11.22; Entnahme Schiebenitz 9:30 durch E.Kropla; Labor LSFV** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Parameter |   | Probestellen |   |   |   |   |
|   |   | Auslauf Kläranlage | Furt | Furt 2.Probe | Brücke Köthel |
| Leitfähigkeit mikros./ cm | 930 |   | 958 | 954 |   | 1003 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| pH |   | 7,6 |   | 7,4 | 7,4 |   | 7,5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| O² mg/l |   | 4,5 |   | **1,2** | **0,2** |   | **< 1** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ammonium | mg/l | **13,5** |   | **11,7** | **11,9** |   | **4,72** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nitrit mg/l |   | 0,085 |   | 0,06 | 0,06 |   | 0,037 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nitrat mg/l |   | 1,21 |   | 0,698 | 0,78 |   | 1,08 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| O-Phosphat mg/l | 0,478 |   | 1,87 | 1,91 |   | 0,52 |